







from machine import Pin,PWM

import time

led2 = PWM(Pin(2))

led2.freq(1000)

while True:

for i in range(0,1024):

led2.duty(i)

time.sleep\_ms(4)

for i in range(1023,-1,-1):

l ed2.duty(i)

time.sleep\_ms(4)